Liite 2: Vastuujako rakenteiden ja laitteiden osalta

Tässä liitteessä kuvataan vastuujako huleveden hallinnassa kunnan ja vesihuoltolaitoksen välillä rakenteiden ja laitteiden, kuten erilaisten kaivojen osalta (kaavio 1 ja 2). Lisäksi liitteen kaaviossa 2 kuvataan vastuujakoa vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön välillä. Kaavio 2 on tyypiltään selittävä.

Kaaviossa 1 esitetään huleveden viemäröinnin yleisimmät rakenteet ja niiden liittyminen muihin huleveden hallinnan rakenteisiin. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuun piiriin kuuluvat kaavion mukaiset rakenteet ja laitteet on merkitty taulukkoon 1. Mikäli vesihuoltolaitoksen vastuulla on myös muun tyyppisiä rakenteita kuin mitä kaaviossa on esitetty, ne on kirjallisesti kuvattu taulukossa 1.

Lista on tyhjentävä ainoastaan vesihuoltolaitoksen osalta. Kunnan vastuulla voi olla myös muun tyyppisiä huleveden hallintaan liittyviä rakenteita kuin mitä kaaviossa 1 on esitetty. Kiinteistön haltijan vastuulla olevat rakenteet on eritelty vesihuoltolaitoksen ja liittyjän välisessä liittymissopimuksessa.

### Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuun piiriin kuuluvat rakenteet ja laitteet

[Tähän sanallinen kuvaus vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuun piiriin kuuluvista rakenteista ja laitteista. Sanallisessa kuvauksessa viitataan alla olevaan kaavion 1 perusteella koottuun taulukkoon 1.]

Taulukko 1. Rasti ensimmäisessä sarakkeessa tarkoittaa, että rakenne tai laite kuuluu vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuun piiriin. Lisätiedot-sarakkeessa voidaan antaa tarkentavia tietoja tai rajata vain tietyt rakenteet tai laitteet kuulumaan vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuun piiriin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kaavion 1 mukainen rakenne | Lisätiedot |
|  | 1 Pumppaamo ja liitosputki purkukaivoon |  |
|  | 2 Tarkastustuskaivo runkolinjassa |  |
|  | 3 Kitakaivo ja liitosputki |  |
|  | 4 Runkolinja |  |
|  | 5 Ritiläkaivo ja liitosputki |  |
|  | 6 Avo-oja | [Avo-ojien osalta on tarpeen tarkentaa vesihuoltolaitoksen huolehtimisvastuun piiriin kuuluvat avo-ojat joko sanallisesti tai esittämällä rajaus erillisellä kartalla.] |
|  | [jne] |  |
|  | Muut rakenteet | Lisätiedot |
|  | [Tähän muun rakenteen kuvaus] |  |
|  | [Tähän muun rakenteen kuvaus] |  |
|  | [jne] |  |

# Kaavio 1

1 Pumppaamo + liitosputki purkukaivoon

1 Pumppaamo + liitosputki purkukaivoon

2 Tarkastuskaivo runkolinjassa

2 Tarkastuskaivo runkolinjassa

4 Runkolinja

3 Kitakaivo + liitosputki

5 Ritiläkaivo + liitosputki

6 Avo-oja

6 Avo-oja

7 Rumpu runkolinjassa

10 Viivytys- tai imeytysrakenne

6 Avo-oja

Tontti

11 Avo-oja tontin rajalla

9 Välppä

9 Välppä

12 Purkukaivo ja liitosputki runkoviemäriin

8 Purkukaivo ja liitosputki avo-ojaan

# Kaavio 2

Tässä kaaviossa esitetään kiinteistöjen vastuulle kuuluvat huleveden viemäröintijärjestelmään kuuluvat laitteet ja rakenteet. Vastuu katu- ja yleisillä alueilla sijaitsevista laitteista ja rakenteista jakautuu kunnan ja vesihuoltolaitoksen välille tämän liitteen mukaisesti. Kiinteistöjen vastuulla voi lisäksi olla kunnan hulevesijärjestelmään hulevettä johtavia rakenteita ja laitteita.

Katualue

(yleinen alue)

Kiinteistö

Kiinteistö

Kiinteistö

Kiinteistö, joka on puisto tai muu yleinen alue

Avo-oja

Avo-oja

Salaoja

Rännikaivo

Salaoja

Rännikaivo

Rumpu

kulkuväylän

ali

Pumppaamo ja liitosputki

KIINTEISTÖN VASTUU

KIINTEISTÖN VASTUU

KIINTEISTÖN VASTUU

KIINTEISTÖN VASTUU

KIINTEISTÖN VASTUU

Runkolinja

Runkolinja